Flange Diámetro Nominal 3/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5 1/8" | 130
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
Radio | R = | 1/8" | 3,2
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro interior del taladro | V = | 1. 11 | 28,2
Altura total | O = | 1 3/8" | 34,9