Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 33 3/4" | 857
Diámetro eje de los agujeros | K = | 29 1/2" | 749
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 4 1/4" | 108
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2 1/8" | 54
Diámetro exterior cara superior | M = | 24 1/2" | 622
Diámetro interior del taladro | E = | 20. 19 | 513
Altura total | N = | 6 1/4" | 159
Longitud mínima de la Rosca | T = | 3 5/8" | 92,1