> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23" | 584
Diámetro eje de los agujeros | K = | 19" | 483
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 4 1/4" | 108
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 1/2" | 368
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 10" | 254
Diámetro exterior del cuello | A = | 10. 75 | 273