> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 30 1/2" | 775
Diámetro eje de los agujeros | K = | 27" | 686
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 23 1/8" | 587
Diámetro interior del taladro | C = | 20. 20 | 513
Altura total | N = | 3 3/4" | 95,2
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |