> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 38 3/4" | 984
Diámetro eje de los agujeros | K = | 32 3/4" | 832
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 7" | 178
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 3 1/8" | 79,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 25 1/4" | 641
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 14" | 356
Diámetro exterior del cuello | A = | 20. 00 | 508