Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 12 1/2" | 318
Diámetro eje de los agujeros | K = | 10 5/8" | 270
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 1 7/16" | 36,5
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 8 1/8" | 206
Diámetro interior del taladro | E = | 6. 75 | 171
Altura total | N = | 2 1/16" | 52,4
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 13/16" | 46