Flange Diámetro Nominal 1 1/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 5/8" | 117
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro cara posterior | G = | 2 1/2" | 63,5
Espesor del flanje | B = | 5/8" | 15,9
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 5/16" | 58,7
Diámetro interior del taladro | C = | 1.70 | 43,2
Altura total | N = | 13/16" | 20,6