> "E" Para los flanges de 150 lb.de presión no llevan diametro de encaje

Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10" | 254
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8 1/2" | 216
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 7/16" | 164
Diámetro interior del taladro | E = |  |
Altura total | N = | 1 7/16" | 36,5
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 7/16" | 36,5