> "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 3/4" | 121
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/4" | 82,5
Diámetro cara posterior | G = | 1 3/8" | 34,9
Espesor del flanje | B = | 7/8" | 22,2
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro interior del taladro | C = | 0. 88 | 22,4
Altura total | N = | 1 1/4" | 31,8
Altura del diámetro del taladro | U = | 3/8" | 9,52
Diámetro de la boca | F = |  |