> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 9 1/2" | 241
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 1/2" | 190
Diámetro cara posterior | G = | 5" | 127
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 5" | 127
Diámetro interior del taladro | C = | 3. 57 | 90,7
Altura total | N = | 2 1/8" | 54,0
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |