> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 37" | 940
Diámetro eje de los agujeros | K = | 33" | 838
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 4" | 102
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 28 1/4" | 718
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 8" | 203
Diámetro exterior del cuello | A = | 24. 00 | 610