> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 15" | 381
Diámetro eje de los agujeros | K = | 13" | 330
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 1 7/8" | 47,6
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 10 1/4" | 260
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 4 5/8" | 117
Diámetro exterior del cuello | A = | 8. 62 | 219