Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 20" | 508
Diámetro eje de los agujeros | K = | 17" | 432
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 13 1/2" | 343
Diámetro interior del taladro | V = | 10. 92 | 277
Altura total | O = | 4 3/8" | 111