Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23 3/4" | 603
Diámetro eje de los agujeros | K = | 20 3/4" | 527
Diámetro cara posterior | G = | 16 1/4" | 413
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 69,8
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 17" | 432
Diámetro interior del taladro | E = | 14. 19 | 360
Altura total | N = | 3 11/16" | 93,7
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 7/8" | 73