Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 19" | 483
Diámetro eje de los agujeros | K = | 17" | 432
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 31,8
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 3/8" | 365
Diámetro interior del taladro | V = | 12. 88 | 327
Altura total | O = | 2 3/16" | 55,6