> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6 1/2" | 165
Diámetro eje de los agujeros | K = | 5" | 127
Diámetro cara posterior | G = | 3 5/8" | 92,1
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,05
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 5/16" | 84,1
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 2 7/8" | 73,0
Diámetro exterior del cuello | A = | 2. 38 | 60,3