Flange Diámetro Nominal 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro eje de los agujeros | K = | 2 3/8" | 60,3
Diámetro cara posterior | G = | 1 3/8" | 34,5
Espesor del flanje | B = | 7/16" | 11.1
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 3/16" | 30,2
Diámetro interior del taladro | C = | 0. 88 | 22,4
Altura total | N = | 5/8" | 15,9
Altura del diámetro del taladro | U = | 3/8" | 9,52
Diámetro de la boca | F = | 0. 62 | 15,7