> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 29 1/4" | 743
Diámetro eje de los agujeros | K = | 25 3/4" | 654
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 3 1/4" | 82,6
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 21 1/2" | 546
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 7 1/4" | 184
Diámetro exterior del cuello | A = | 18. 00 | 457