Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 21 1/2" | 546
Diámetro eje de los agujeros | K = | 18 1/2" | 470
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 69,8
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 1/2" | 358
Diámetro interior del taladro | V = | 10. 92 | 277
Altura total | O = | 5 " | 127