> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 18 1/2" | 470
Diámetro eje de los agujeros | K = | 15 1/2" | 394
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 11 3/4" | 298
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 6 3/8" | 162
Diámetro exterior del cuello | A = | 8. 62 | 219