> "E" Para los flanges de 150 lb.de presión no llevan diametro de encaje

Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 27 1/2" | 698
Diámetro eje de los agujeros | K = | 25" | 635
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 1 11/16" | 42,9
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 22" | 559
Diámetro interior del taladro | E = |  |
Altura total | N = | 2 7/8" | 73
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 7/8" | 73