Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6 1/2" | 165
Diámetro eje de los agujeros | K = | 5" | 127
Diámetro cara posterior | G = | 3 5/8" | 92,1
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,05
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 5/16" | 84,1
Diámetro interior del taladro | C = | 2. 44 | 62,0
Altura total | N = | 1 7/16" | 36,5