> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 12 1/2" | 318
Diámetro eje de los agujeros | K = | 10 5/8" | 270
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 1 7/16" | 36,5
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 8 1/8" | 206
Diámetro interior del taladro | C = | 6. 72 | 171
Altura total | N = | 2 1/16" | 52,4
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |