Flange Diámetro Nominal 1 1/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5 1/4" | 133,3
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 7/8" | 98,4
Radio | R = | 3/16" | 4,76
Espesor del flanje | B = | 13/16" | 20,6
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,05
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/2" | 63,5
Diámetro interior del taladro | V = | 1. 72 | 43,7
Altura total | O = | 1 1/8" | 28,6