> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 31" | 787
Diámetro eje de los agujeros | K = | 27" | 686
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 4" | 102
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 22 1/4" | 565
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 9" | 229
Diámetro exterior del cuello | A = | 18. 00 | 457