Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10 1/2" | 267
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8" | 203
Diámetro cara posterior | G = | 5" | 127
Espesor del flanje | B = | 1 7/8" | 47,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 5 1/4" | 133
Diámetro interior del taladro | C = | 3. 56 | 90,4
Altura total | N = | 2 7/8" | 73