Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25 1/2" | 648
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22 1/2" | 572
Diámetro cara posterior | G = | 18 1/2" | 470
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 19" | 483
Diámetro interior del taladro | E = | 16. 19 | 411
Altura total | N = | 3 11/16" | 93,7
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 11/16" | 68,3