> > "T", "E" y "N" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 36" | 914
Diámetro eje de los agujeros | K = | 30 1/2" | 775
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 6 3/8 " | 162
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 2 7/8" | 73,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 23 1/2" | 597
Diámetro interior del taladro | E = |  |
Altura total | N = |  |
Longitud mínima de la Rosca | T = |  |