> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5 7/8" | 149
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4" | 101,6
Diámetro cara posterior | G = | 2" | 50,8
Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/16" | 52,4
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 38 | 35
Altura total | N = | 1 5/8" | 41,3
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |