Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 22" | 559
Diámetro eje de los agujeros | K = | 19 1/4" | 489
Diámetro cara posterior | G = | 15" | 381
Espesor del flanje | B = | 2 5/8" | 66,7
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 15 3/4" | 400
Diámetro interior del taladro | E = | 12. 94 | 329
Altura total | N = | 3 5/8" | 92,1
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 3/4" | 69,8