Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10" | 254
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8 1/2" | 216
Radio | R = | 7/16" | 11,1
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 7/16" | 164
Diámetro interior del taladro | V = | 5. 69 | 145
Altura total | O = | 1 7/16" | 36,5