Flange Diámetro Nominal 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro eje de los agujeros | K = | 2 3/8" | 60,3
Radio | R = | 1/8" | 3,18
Espesor del flanje | B = | 7/16" | 11.1
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 3/16" | 30,2
Diámetro interior del taladro | V = | 0. 90 | 22,9
Altura total | O = | 5/8" | 15,9