Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 38 3/4" | 984
Diámetro eje de los agujeros | K = | 32 3/4" | 832
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 7" | 178
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 3 1/8" | 79,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 25 1/4" | 641
Diámetro interior del taladro | V = | 20. 25 | 514
Altura total | O = | 11 1/2" | 292