Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 279
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/4" | 235
Radio | R = | 7/16" | 11,1
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 7" | 178
Diámetro interior del taladro | V = | 5. 66 | 144
Altura total | O = | 2 1/8" | 54