Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25 1/4" | 641
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22" | 559
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 3 3/8" | 85,7
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 5/8" | 41,3
Diámetro exterior cara superior | M = | 17 3/4" | 451
Diámetro interior del taladro | V = | 14. 18 | 360
Altura total | O = | 5 1/2" | 140