Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 14 3/4" | 375
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11 1/2" | 292
Radio | R = | 7/16" | 11,1
Espesor del flanje | B = | 2 7/8" | 73,0
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 5/8" | 41,3
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 3/4" | 197
Diámetro interior del taladro | V = | 5. 69 | 145
Altura total | O = | 4 1/8" | 105