Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23" | 584
Diámetro eje de los agujeros | K = | 19" | 483
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 4 1/4" | 108
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 1/2" | 368
Diámetro interior del taladro | V = | 10. 92 | 277
Altura total | O = | 7" | 178