Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23 3/4" | 603
Diámetro eje de los agujeros | K = | 20 3/4" | 527
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 69,8
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 17" | 432
Diámetro interior del taladro | V = | 14. 18 | 360
Altura total | O = | 5" | 127