Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 37" | 940
Diámetro eje de los agujeros | K = | 33" | 838
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 4" | 102
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 28 1/4" | 718
Diámetro interior del taladro | V = | 24. 25 | 616
Altura total | O = | 7 1/4" | 184