Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 28" | 711
Diámetro eje de los agujeros | K = | 24 3/4" | 629
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 60,3
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 21" | 533
Diámetro interior del taladro | V = | 18. 20 | 462
Altura total | O = | 5 1/8" | 130