Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6" | 152
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4 3/4" | 121
Radio | R = | 5/16" | 7,94
Espesor del flanje | B = | 3/4" | 19,0
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 1/16" | 77,8
Diámetro interior del taladro | V = | 2. 46 | 62,5
Altura total | O = | 1" | 25,4