Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 46" | 1158
Diámetro eje de los agujeros | K = | 39" | 991
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 8" | 203
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 3 5/8" | 92,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 30" | 362
Diámetro interior del taladro | V = | 24. 25 | 616
Altura total | O = | 13" | 330