Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25 1/2" | 648
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22 1/2" | 572
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 19" | 483
Diámetro interior del taladro | V = | 16. 19 | 411
Altura total | O = | 5 " | 127