Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25" | 635
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22 3/4" | 578
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 1 9/16" | 39,7
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 19 7/8" | 505
Diámetro interior del taladro | V = | 18. 20 | 462
Altura total | O = | 3 13/16" | 96,8