Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 21" | 533
Diámetro eje de los agujeros | K = | 18 3/4" | 476
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 1 3/4" | 34,9
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 15 3/4" | 400
Diámetro interior del taladro | V = | 14. 14 | 359
Altura total | O = | 3 1/8" | 79,4