Flange Diámetro Nominal 3 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 8 1/2" | 216
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7" | 178
Radio | R = | 3/8" | 952
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 13/16" | 122
Diámetro interior del taladro | C = | 4. 07 | 103
Altura total | N = | 1 1/4" | 31,8