Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13 3/4" | 349
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11" | 279
Radio | R = | 7/16" | 11,1
Espesor del flanje | B = | 2" | 50,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 1/2" | 190
Diámetro interior del taladro | V = | 5. 69 | 145
Altura total | O = | 3 1/8" | 79,4