Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7 1/2" | 190
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6" | 152
Diámetro cara posterior | G = | 5" | 127
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 1/4" | 108
Diámetro interior del taladro | C = | 3. 57 | 90,7
Altura total | N = | 1 3/16" | 30,2
Altura del diámetro del taladro | U = | 13/16" | 20,6
Diámetro de la boca | F = | 3. 07 | 78,0