Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13 1/2" | 313
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11 3/4" | 298
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 9 11/16" | 246
Diámetro interior del taladro | V = | 8. 75 | 222
Altura total | O = | 1 3/4" | 44,4